**טופס ATP**

### שם המבדק : ETX-2I-B גרסאת מבדק מתאריך: 31/08/2017

### שם המוצר: ETX-2I-B/6PORTS

### פותח עפ"י הוראות בדיקה מתאריך: 31/08/2017

### נמסר לבד"ס בתאריך: 09/08/2016

**יש לאשר את תהליך בדיקות אימות הפיתוח בתוך 30 יום. בחלוף 30 יום, יש ליידע את מנהל התפעולית.**

### ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### תאריך הבדיקה : 31/08/2017

### שם הבודק : רונן בר-אל

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| משוב מחלקת מבדקים | | הערות | המבדק זיהה את הבעיה ? | אופן הדמיית התקלה | סעיף בהוראות הבדיקה הידניות |
| לא אומת | תוקן בגרסא מתאריך | כן\לא |
|  |  |  | כן | מבדק טוען מכשיר כנדרש | 4.1.1 – 4.2.3 |
|  |  |  |  | ראה 7.3 | 4.2.4 |
|  |  |  | כן | הורכב מכשיר לא התקן USB | 7.1 USB |
|  |  |  | כן | הוצא D6 | 7.2 DG |
|  |  |  | כן | הורכב מכשיר תקול DATA | 7.3 DATA |
|  |  |  | כן | הוצא SFP מהמכשיר | 7.4 זיהוי SFP |
|  |  |  | כן | מחיקה יזומה של הARP TABLE | 7.5 RTR |
|  |  |  | כן | מבדק מקשר ID ל MAC כנדרש | 7.6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| משוב מחלקת מבדקים | | | הצעות/בקשות לשיפור |
| הועבר לתיק ליישום עתידי | נדחה | בוצע בגרסא מתאריך |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

חתימת הבודק/מבקש: רונן בר-אל

**אישור המבדק ע"י מחלקת מבדקים**

הערות: המבדק אושר לעבודה

חתימה: איליה גינזבורג

תאריך: 05/09/2017